Oggetto: **prolungamento via Nino Bixio**

Individuazione territoriale: **via Nino Bixio nell’area verde antistante il complesso scolastico Federico Conti**

Individuazione catastale :  **N.C.E.U foglio 50 mappale 557**

Individuazione urbanistica : **art. 72 N.T.A. strade, Piazze e larghi**

**Relazione descrittiva**

Il progetto prevede l’apertura di un tratto di strada di collegamento tra vie denominate entrambe via Nino Bixio.

Tale collegamento, previsto dal PRG vigente, favorirà il deflusso veicolare permettendo, tramite la realizzazione di un senso unico di marcia con direzione viale Puccini - via Cialdini, di convogliare i veicoli in via Ravagli-via Erbarella creando così un anello di circolazione anti orario intorno ai plessi scolastici.

Si precisa inoltre che i veicoli in uscita da via Nino Bixio su via le Puccini dovranno esclusivamente svoltare a destra.

**Relazione tecnica**

Il progetto prevede l’esecuzione di lavori di modesta entità e più precisamente :

* esecuzione di scavo a sezione ristretta per una larghezza di ml. 5.00 ed una profondità di circa cm. 50.
* Posa in opera di fondazione stradale in misto granulometrico tipo 0-70 per cm. 30
* Posa in opera di cordonata stradale prefabbricata in cls
* Posa in opera di pozzetti in cls cm. 50x50
* Posa in opera di tubo in pvc classe SN8 diametro mm. 160
* Posa di stabilizzato calcareo 0/12 per uno spessore di cm. 20
* Stesa di binder 0/18 per uno spessore di cm. 7
* Stesa di tappetino in conglomerato bituminoso dello spessore di cm. 3
* Scarificazione superficiale di pavimentazioni in conglomerato bituminoso di marciapiedi
* Pavimentazioni di marciapiedi in conglomerato bituminoso 0-8

21.10.2015

Il progettista

Dott. Alberto Federici

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |